ブロック塀等の点検表

様式第１号（第３条関係）

１ コンクリートブロック塀の点検表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １　高さ | ２.２ｍ以下 | はい | いいえ |
| ２　壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀で１５ｃｍ以下 | はい | いいえ |
| 高さ２ｍ以下で１０㎝以上 | はい | いいえ |
| ３　鉄筋 | 縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている | はい | いいえ |
| 壁内に径９ｍｍ以上の鉄筋が縦横８０ｃｍ以内の間隔で入っている | はい | いいえ |
| ４　控壁（高さが1.2ｍを超える塀の場合） | 長さ３.４ｍ以内ごとに、控壁が塀の高さの１/５以上突出してある | はい | いいえ |
| ５　基礎 | コンクリート造の基礎がある基礎の寝入れ深さは３０ｃｍ以上か | はい | いいえ |
| ６　傾き、ひび割れ | 傾き、ひび割れがある | はい | いいえ |
| 評　価 | ６項目のうち一つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です |

２ 組積造の点検表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １　高さ | １.２ｍ以下 | はい | いいえ |
| ２　壁の厚さ | 十分ある | はい | いいえ |
| ３　控壁 | 長さ４ｍ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの１.５倍以上突出している | はい | いいえ |
| ４　基礎 | 基礎がある | はい | いいえ |
| ５　傾き、ひび割れ | 傾き、ひび割れがある | はい | いいえ |
| 評　価 | ５項目のうち一つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です |

|  |
| --- |
| 補助対象確認 |
| 確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
| 設置場所 | 避難路・通学路等に面したもの | はい | いいえ |

|  |
| --- |
| 上記のとおり報告します。　　年　　月　　日報告者(施工予定業者)　　住所　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 |
| 上記内容について適正であることを確認しました。　　　　　年　　月　　日確認者(市担当者)　　　　住所　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 |